**Nominačný foxoring 3,5 MHz - pokyny**

11.5.2019

Prezentácia: 12:20 – 12:30 Beskydská Oáza - Centrum

13:00 spoločný odchod na štart (300 m)

13:30 Štart 00

Technical parameters of the transmitters

3,5 MHz FOXORING

**Equipment**:

MICROFOX HF (field transmitters),

CONTEST2012 RF or TRAINER 07 (finish beacon)

Power: TX 1...5,1F...5F (codes MOE...MO5): 10 mW

finish beacon (code MO): 1 W

TX intervals: All transmitters operate continuously

Modulation: A1A

Antenna: TX 1...5,1F...5F (codes MOE...MO5): approx. 30cm vertical

finish beacon (code MO): 8m vertical + 8m counterpoise

Relation table:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registering devices(SI) number | Transmitter | Transmitters code | Transmitters keying speed | Transmitters frequency MHz |
| 31 | 1 | MOE | 50 | 3,53 |
| 32 | 2 | MOI | 50 | 3,53 |
| 33 | 3 | MOS | 50 | 3,55 |
| 34 | 4 | MOH | 50 | 3,55 |
| 35 | 5 | MO5 | 50 | 3,57 |
| 36 | 1F | MOE | 70 | 3,53 |
| 37 | 2F | MOI | 70 | 3,53 |
| 38 | 3F | MOS | 70 | 3,55 |
| 40 | 5F | MO5 | 70 | 3,57 |
| 39 | B (beacon) | MO | 50 | 3,6 |
| Start |  |  |  |  |
| Finish |  |  |  |  |

**Označenie kontrol:** Červeno biely stojan s registračným SI zariadením, označeným číslom na krabičke SI, podľa horeuvedenej vzťahovej tabuľky.V prípade nefunkčnosti SI, razí sa mechanicky do rezervných políčok na mape.

**Mapa:** NOMIFOX 1:10 000 A4 e 5m v euroobale

Na mape sú trate s príslušnými kontrolami podľa kategórie. Označenie kontrol v mape je pri krúžku kontroly podľa vysielača:

1-5, 1F-5F, B.

Na mape sú aj piktogramové popisy kontrol, kde popis označuje nominálne miesto kontroly označenej v mape a aj zodpovedajúce číslo kontroly označené na SI krabičke (31-40)

**Pred štartový priestor**: 4 min pred štartom je pretekár volaný do pred štartovej prípravy. Mapa sa vydáva v momente štartu. V pred štartovom priestore sa nachádza CLEAR SI čipov. V momente štartu je pretekár povinný sa registrovať v SI jednotke START ktorá bude na štartovej čiare.

**Štart:** jeden jednostranný koridor do 100m

Limit: 140 min.

**Cieľ:** z majáka B bude jednostranný koridor 110m do cieľa. Na cieľovej čiare bude SI krabička FINISH na cieľovom stojane, ktorá sa razí. Pretekári si vyčítajú SI čipy v cieľovom priestore. Po vyčítaní sa samostatne presúvajú do centra.