Pokyny ŠPRINT 3,5 MHz

# ŠTART: Vzdialený z centra do 4 000 m. Odchod všetkých pretekárov autami 8,45 od budovy penziónu na parkovisko (48°41'03.8"N 19°07'12.6"E), odtiaľ 500 m po fáborkách do priestoru štartu, kde je nutné odovzdať rádia do 9,10. Na štarte: stolík, červená fixka a lepiaca páska, tabuľka trate / vyhľadávané vysielače. Volanie do prípravy -10 min., mapa -5 min. Štartové koridory do 100 m, konce označené tabuľkami. Koridory: na D a M. VYSIELAČE:Contest2012, VF výkon 1W, Anténa 8m vertikálna, 8 m protiváha FREKVENCIE: pomalé: 3,53 MHz, S 3,55 MHz, rýchle: 3,57 MHz, B: 3,60 MHz. Kľúčovanie: Pomalé: 50 PARIS, S: 50 PARIS, rýchle: 70 PARIS, B: 50 PARIS. RELÁCIE:12 sec. vysielanie, 48 sec. medzera, S a B nepretržité vysielanie. MAPA:Bystrický výhľad A4 na stojato, 1: 5 000, E 5 m, stav jeseň 2017. Mapy sú v euroobaloch. Vytlačený štart, divácka kontrola, maják, cieľ, koridory, CIEĽ: Koridor do 100m. Cieľ sa razí. Občerstvenie v cieli. Vyčítanie SI v cieli, výsledky budú vyvesené v centre LIMIT: 60 min. TRATE / VYSIELAČE: x ....... značka znamená vyhľadávaný vysielač

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pomalé 3,53 | | | | | 3,55 | Rýchle 3,57 | | | | | 3,60 |
| Kat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | M |
| D14 |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x |
| D19 |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| D20 | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x |
| D50 | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x |
| M19 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| M20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| M40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |
| M60 | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x |

# UPOZORNENIE: priestorom ide asfaltová cesta a chodia po nej cyklisti pozor keď na ňu budete vybiehať